|  |  |
| --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o.ul. Lędzińska 4743-143 Lędziny Polska  |  tel. : +48 (032) 216 61 23fax : +48 (032) 326 70 56e-mail: partner\_ledziny@poczta.onet.pl |

|  |
| --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW**

**ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**(SIWZ)**

|  |
| --- |
| DLA |
| PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO  |
|  |  |
| NA DOSTAWĘ |
| prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.)na: **Kontrakt S1 - Zakup i dostarczenie samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej** |
|  |

Zatwierdzam: ………………………

Lędziny, dnia: 17.02.2014r.

Specyfikacja niniejsza zawiera:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie Części** | **Nazwa Części** |
|  | Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW). |
|  | Część II | Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego*.* |
|  | Część III | Opis przedmiotu zamówienia. |

**Część I: Instrukcje dla Wykonawców**

**Kontrakt S1 - Zakup i dostarczenie samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej**

***(Część I zawiera 47*** ***stron)***

**CZĘŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW**

Spis treści:

[1. Nazwa i adres Zamawiającego 5](#_Toc243098887)

[2. Definicja Wykonawcy 5](#_Toc243098888)

[3. Tryb udzielenia zamówienia 5](#_Toc243098889)

[4. Opis przedmiotu zamówienia 5](#_Toc243098890)

[5. Zamówienia częściowe](#_Toc243098891) 13

[6. Zamówienia uzupełniające 13](#_Toc243098892)

[7. Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej 13](#_Toc243098893)

[8. Termin wykonania zamówienia 13](#_Toc243098894)

9. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków………………………………………………………………………………………15

10. Informacja o oświadczeniach lub dokumentach……………………………………………15

[11. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia 17](#_Toc243098895)

[12. Wadium 17](#_Toc243098896)

[13. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 19](#_Toc243098897)

[14. Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego 20](#_Toc243098898)

[15. Opis sposobu przygotowania oferty 20](#_Toc243098899)

[16. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami 22](#_Toc243098900)

[17. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 23](#_Toc243098901)

[18. Miejsce i termin otwarcia ofert 23](#_Toc243098902)

[19. Termin związania ofertą 23](#_Toc243098903)

[20. Opis sposobu obliczenia ceny 23](#_Toc243098904)

[21. Kryteria oceny ofert 24](#_Toc243098905)

[22. Aukcja elektroniczna 24](#_Toc243098906)

[23. Tryb oceny ofert 24](#_Toc243098907)

[24. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia 25](#_Toc243098908)

[25. Środki ochrony prawnej 25](#_Toc243098909)

[26. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 26](#_Toc243098910)

[27. Podwykonawstwo 26](#_Toc243098911)

28. Zmiana postanowień umowy…………………………………………………………………26

29. Wykaz Załączników …………………………………………………………………………..27

# Nazwa i adres Zamawiającego

**Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
"Partner" Sp. z o.o.
ul. Lędzińska 47
43-143 Lędziny**

# Definicja Wykonawcy

Na potrzeby niniejszej SIWZ, za **Wykonawcę** - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony, prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.).

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego przeznaczonego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Do podstawowych czynności samochodu będzie należeć okresowe, niezbędne płukanie sieci kanalizacyjnej, ciśnieniowe udrożnianie odcinków kanalizacji, które w trakcie eksploatacji będą ulegać zapychaniu, okresowy odbiór i wywóz osadów z przepompowni.

* 1. Wymagania techniczne i wyposażenia samochodu wielofunkcyjnego:

Wymagania ogólne

* samochód wielofunkcyjny fabrycznie nowy – rok produkcji podwozia oraz nadbudowy – nie starszy niż 2014 rok,

Zbiornik

* cylindryczny zbiornik stalowy ze stali nierdzewnej (typ 1.4301) z wypukłymi dennicami i wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi wspawanymi na początku i końcu zbiornika
* grubość blachy min. 6 mm
* objętość min. 8.500 litrów
* posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach przegubowych
* rama pomocnicza uniwersalna - cynkowana ogniowo

Podziały zbiornika

* pojemność komór: całkowita min. 8.500 Litrów
komora szlamu ok. 5.500 I - Komora wody ok. 2.500 I
komora szlamu ok. 3.500 I - Komora wody ok. 4.500 I
komora szlamu ok. 2.500 I - Komora wody ok. 5.500 I
* końcowe ustawienie tłoka bez blokady, możliwość napełnienia całego zbiornika wodą
* ręczne ryglowanie tłoka w pozycjach podziału

Napełnianie komory wody

* rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą
* sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C
* system zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej
* pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennej rurze ze szkła organicznego z pływakiem
* spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie Storz B i zasuwę odcinającą

Opróżnianie komory szlamu

* tłokiem oddzielającym komory, przesuwanym nadciśnieniem pompy ssącej
* zamykany otwór kontrolny min. DN500 w tłoku zbiornika
* regulacja ciśnienia w pneumatycznej uszczelce tłoka z głównego pulpitu sterowniczego

Dennica zamykająca/opróżniająca

* otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
* uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
* dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem
* ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
* stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności

Koryto zrzutowe szlamu

* z blachy stalowej ze wzmocnionymi krawędziami cynkowana ogniowo
* zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika
* ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem

Kontrola napełnienia komory szlamu

* wskaźnik pływakowy wyskalowany co 500 litrów

Króćce ssania i opróżniania

* w dolnej części dennicy opróżniającej
* górny min. DN125 z ręcznymi zaworami kulowymi
* sprzęgło do węża typu V System Perrot z zaślepką transportową

Zrzut wody znad szlamu

* możliwość odpompowania wody znad szlamu z komory poprzez oddzielny system pływakowy i wąż ssący na wysięgniku
* rura zbierająca min. DN80 z pływakiem, wewnątrz komory szlamu
* odpompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej

Pompa ssąca łopatkowa

* chłodzenie cieczą
* wydajność ssania: min. 1.550 m3/h (w swobodnym przepływie)
* system orurowania min. DN 125

Napęd pompy ssącej

* z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielopasową
* osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza
* przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów
* sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego

System zabezpieczający pompę ssącą (pompa łopatkowa)

* komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających
* separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem kulowym odcinającym
* system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara.
* zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy
* system dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem
* czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
* pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
* punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę

Pompa wodna ciśnieniowa:

* pompa nurnikowa
* wydajność min. 315 l/min przy min. 170 bar
* zabudowana na stabilnej konsoli po prawej stronie pojazdu

Napęd pompy ciśnieniowej

* z przystawki mocy podwozia, poprzez wał kardana i przekładnię pasową
* pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa
* łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych
* sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania

Rurociągi pompy ciśnieniowej:

* min. DN32 wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)
* prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia
* rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym
* pneumatycznie załączany zawór ciśnienia
* filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN80 ze stali nierdzewnej
* pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody

System zabezpieczający pompę wodną:

* pneumatycznie regulowany zawór membranowy
* zawór przeciążeniowy
* zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody
* bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
* akustyczny sygnał niskiego stanu wody
* automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody

Kołowrót węża ssącego:

* horyzontalnie nad zbiornikiem
* hydrauliczny napęd
* pojemność kołowrotu - min. 17 mb min. DN125, Czynna długość węża min. 12 mb

Główny kołowrót ciśnieniowy:

* nad zbiornikiem, horyzontalnie
* sterowany hydraulicznie
* pojemność min. 120 mb węża min. DN25
* z układarką węża

Wysięgnik hydrauliczny - kombinowany:

* wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego
* dodatkowe napędy prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia
* posadowiony na dennicy tylnej i przegubie obrotowym, sterowany przekładnią ślimakową, hydraulicznie odchylany o 180°
* przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie)
* wysokość podnoszenia - min. 1500 mm
* udźwig - min. 500 kg ( bez konieczności rejestracji UDT)
* hydrauliczny teleskop - min. 1000 mm
* zasięg pracy - min. 1500 mm na lewą stronę pojazdu
	+ min. 3200 mm na prawa stronę pojazdu
	+ min. 180° obrót wysięgnika

Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:

* z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem
* wykonany z blachy cynkowanej ogniowo
* pojemność węża min. DN13 - min. 60 mb
* By-Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody
* pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem
* napęd hydrauliczny

Winda

* linka stalowa - min. 12 mb
* rejestrowany udźwig - min. 250 kg
* napęd elektryczny 24V

Stanowisko obsługi I:

* zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce z blachy kwasoodpornej
* sterowanie silnikiem podwozia:
	+ Regulacja obrotów (+/-)
	+ Obrotomierz
* przystawka mocy - włącz/wyłącz
* pompa ssąca - włącz/wyłącz
	+ wakuometr
* zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odprężanie
* pompa ciśnieniowa - włącz/wyłącz
	+ Manometr
	+ Włącznik ciśnienia
	+ Regulacja ciśnienia
* zawór kulowy min. DN25 - otwórz/zamknij
* zawór kulowy min. DN13 - otwórz/zamknij
* ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij (zawór ręczny)
* podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór/ręczny)
* tłok opróżniający - przesuw / uszczelnianie
* ryglowanie pneumatyczne tłoka
* sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody (manometr)
* licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej
* licznik roboczogodzin pompy ssącej
* licznik wysuwu węża ciśnieniowego
* wyłącznik bezpieczeństwa

Stanowisko obsługi II:

* **Wersja z kablem zdalnego sterowania - min. 10 metrów**
* sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty -
* pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody
* pompa ssąca - ssanie
* zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
* wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij
* wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta
* zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta
* joystick dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń
* joystick węża ssącego - rozwiń/zwiń
* proporcjonalny Joystick do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem
* regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego
* wyłącznik bezpieczeństwa

Sterowanie radiowe Ill

* sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty -
* pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody
* pompa ssąca - ssanie
* zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
* wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij
* wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta
* zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta
* joystick dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń
* joystick węża ssącego - rozwiń/zwiń
* proporcjonalny Joystick do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem
* regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego
* wyłącznik bezpieczeństwa
* 2 piloty radiowe z 2 kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe

Sterowanie na dennicy tylnej:

* ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do:
	+ kołowrót węża ciśnieniowego - zwiń/rozwiń
	+ kołowrót węża ssącego - zwiń/rozwiń
	+ wysięgnik obróć - prawo/lewo
	+ wysięgnik - podnieś/opuść
	+ wysięgnik - teleskop wysuń/wciągnij

System hydrauliczny:

* zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi
* napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji

System pneumatyczny:

* wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze

Ogrzewanie zimowe

* gwarancja pracy w temperaturze do -15° C.

Osłony pomp i modułów roboczych

* wykonane z tworzywa GFK, zamontowane za kabiną kierowcy, otwierane na boki
* wyciszające pracę pojazdu i zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych
* lakierowane w kolorze zabudowy

Boczne osłony zbiornika i kołowrotów

* wykonane z lekkiego metalu po prawej i lewej stronie zabudowy
* lakierowane w kolorze zabudowy
* do wykorzystania jako powierzchnie reklamowe

Wanny na węże

* po lewej stronie pojazdu zamykane wykonane ze stali kwasoodpornej
* zabudowane na stabilnej konsoli
* długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia

Skrzynki na wyposażenie

* wykonane ze stali kwasoodpornej po prawej stronie zabudowy
* zamykane na klucz i otwierane do góry pokrywy zabezpieczające
* zabudowane na stabilnej konsoli, długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca

Dodatkowa szafka narzędziowa

* ze stali kwasoodpornej
* zamontowana pod ramą pojazdu
* wielkość i miejsce wg możliwości podwozia i życzenia zamawiającego

Skrzynia na odpady

* wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
* z tyłu pojazdu po lewej stronie
* wywracana dla opróżnienia i zdejmowana
* pojemność min. 40 litrów

Węże na wyposażeniu

* wąż ciśnieniowy główny min. 120 mb min. DN 25 w oplocie tekstylnym
* wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 mb min. DN 13 w oplocie tekstylnym
* wąż ssący min. 17 mb min. DN 125 gumowy

Oświetlenie do pracy nocnej

* lampa halogenowa podstawowa
* 1 sztuka montowana na stałe na wysięgniku roboczym
* włączana na pulpicie sterowania
* 1 sztuka dodatkowa - halogen przenośny z kablem min. 12 mb i automatycznym zwijadłem

Uchwyty transportowe dla:

* dodatkowej rury ssącej
* pachołków ostrzegawczych
* łopaty i szczotki (wraz z narzędziami)
* drabiny (wraz z drabiną)

Lakierowanie

* zabudowa lakierowana w jednym kolorze lakierem akrylowym
* kolor zabudowy wg standardu RAL 2044. Kabina wg standardu RAL 5010
* 1x piaskowanie wszystkich elementów 1x podkład 2x wypełniacze
* 1x powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 μ)

Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze

* folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu

Jakość wykonania

* zabudowa winna spełniać normy zatwierdzone dla wzoru DIN 30705, StVZO, ZH 1/74, ZH 1/406 oraz BGV D29
* deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE
* samochód spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym,

Wyposażenie pojazdu

* dysza płucząca na mały i duży wąż - po 1 szt.
* dysza przebijająca „bomba” szt. 1
* banan szt. 1
* rolka prowadząca szt. 1
* inżektor szt. 1

Podwozie nośne

* DMC 18 ton
* moc min. 300 KM
* tylne zawieszenie na poduszkach
* przód resor
* przystawka mocy NMV
* kabina kierowcy 3 osobowa klimatyzowana
* skrzynia biegów manualna
* podwozie budowlane
	1. Samochód wielofunkcyjny należy dostarczyć do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. w Lędzinach, w terminie: do 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
	2. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:
1. oferowany samochód wielofunkcyjny musi spełniać wszystkie warunki przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia,
2. na drzwiach bocznych oraz na nadbudowie należy umieścić logo Zamawiającego oraz logotypy/informacje Projektu w ramach POIŚ, zgodne z obowiązującymi wytycznymi. *Szczegóły dotyczące wzoru, rozmiarów oraz sposobu rozmieszczenia logo zostaną przekazane Wykonawcy w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia,*
3. Wykonawca musi zabezpieczyć serwis gwarancyjny i pogwarancyjny samochodu,
4. Wykonawca zapewni bezpłatne okresowe przeglądy gwarancyjne,
5. w okresie gwarancji Wykonawca gwarantuje podjęcie naprawy samochodu wielofunkcyjnego w terminie maksymalnie 72 godzin w dni robocze od zgłoszenia, w miejscu postoju samochodu wielofunkcyjnego,
6. w przypadku gdy szacunkowy lub faktyczny czas naprawy awarii wyniesie więcej niż 72 godziny, wykonawca gwarantuje dostawę samochodu zastępczego sprawnego technicznie, o równoważnych parametrach w ciągu 2 dni o powiadomieniu Zamawiającego o szacunkowym czasie naprawy lub w ciągu 2 dni, licząc od upływu terminu 72 godzin od podjęcia naprawy samochodu, w zależności od przypadku.
7. miejscem dostarczenia zastępczego samochodu wielofunkcyjnego jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Partner” Sp. z o.o. ul. Lędzińska 47, 43 – 143 Lędziny,
	1. Do samochodu wielofunkcyjnego należy dołączyć następujące dokumenty:
8. świadectwo homologacji na podwozie i odpowiedni dokument wymagany przepisami prawa na kompletny pojazd, uprawniający do zarejestrowania samochodu,
9. gwarancję,
10. instrukcje obsługi w języku polskim, technologiczne i bhp z uwzględnieniem zapobiegania awariom i usuwania skutków awarii
11. katalog części zamiennych,
12. certyfikat na znak bezpieczeństwa CE potwierdzający, że zabudowa jest zgodna z obowiązującymi normami i przepisami, dotyczących pojazdów do ciśnieniowego mycia kanałów i odsysania zanieczyszczeń i osadów z kanalizacji.
13. dokumenty potwierdzające spełnianie przez podwozie wymagań normy EURO-4.
	1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres:
14. na nadbudowę – min. 36 miesięcy,
15. na podwozie – min. 36 miesięcy bez limitu motogodzin
16. na układ napędowy podwozia – min. 36 miesięcy bez limitu motogodzin

od protokólarnego przekazania samochodu.

* 1. Serwis na dostawę części jak i obsługę gwarancyjną i poza gwarancyjną podwozia oferowanego samochodu wielofunkcyjnego, musi znajdować się w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego,
	2. Wykonawca przeszkoli dwóch kierowców – operatorów samochodu wielofunkcyjnego Zamawiającego na swój koszt,
	3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Główny przedmiot | **34.14.45.00-3** | Pojazdy do transportu odpadów i ścieków |

# Zamówienia częściowe

Zamawiający nie dopuszczaskładania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej i umowie ramowej

* 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
	2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

# Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia: **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**

# Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki dotyczące:
2. posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

*Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.*

1. posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wykonawca powinien wykonać w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej trzy dostawy samochodów specjalnych ssąco-płuczących do eksploatacji sieci kanalizacyjnej o wartości każdej z nich nie mniejszej, niż 500 000 PLN bez podatku VAT (słownie: pięćset tysięcy złotych).

**W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców
o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna wiedza i doświadczenie.**

*Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.*

1. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym - *ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.*
2. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia - *ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.*
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawca musi spełniać następujące warunki **(w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa – w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku)**:

* posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej **1 000 000 PLN** (słownie: jeden milion złotych).

*Ocena spełnienia warunku zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.*

1. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w pkt. 9, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej*.* Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
3. Jeżeli podmiot, o którym mowa w punkcie 3 jest równocześnie podwykonawcą w rozumieniu art. 36b ustawy Pzp, w przypadku zmiany albo rezygnacji z takiego podwykonawcy wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
4. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia” na podstawie dokumentów określonych w pkt. 10.

# Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p., oprócz Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*sporządzonego według wzoru stanowiącego* ***Załącznik nr 3*** *do niniejszej IDW*) należy przedłożyć:
	1. wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane (*sporządzony według wzoru stanowiącego* ***Załącznik nr 4*** *do niniejszej IDW*), oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Jako główne dostawy Zamawiający uznaje zamówienia spełniające warunki udziału w postępowaniu dotyczące wiedzy i doświadczenia określone w punkcie 9.1.2) niniejszej IDW,
	2. informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż
	3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2. Dowodami, o których mowa w pkt 1 ppkt 1, są:
	1. poświadczenie,
	2. inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1).
3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane
w wykazie, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 2.
4. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:
	1. w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumentów, o których mowa w pkt 1, ppkt 1) i 2), a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
	2. dokumentów dotyczących w szczególności:
		1. zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
		2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,
		3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
		4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
5. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
6. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (***Załącznik nr 2*** *do niniejszej IDW*).
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, może być ono złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, albo może być złożone wspólnie, lecz w takim wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane przez Pełnomocnika lub przez osoby reprezentujące wszystkich Wykonawców
7. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
9. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
10. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
11. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
12. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału
w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w niniejszym punkcie.

1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w punkcie 10 podpunkt 5:
2. pkt b)–d) i f) – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
* nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
* nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
* nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
1. pkt e) i g) – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;
2. Dokumenty, o których mowa w podpunkcie 6 lit. a) tiret pierwsze i trzecie oraz lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w podpunkcie 6 lit. a) tiret drugie, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
3. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w podpunkcie 6, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis podpunktu 7 stosuje się odpowiednio.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
4. Wykonawcy realizujący wspólnie Umowę wyznaczą spośród siebie podmiot (Lidera) upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę. Lider upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie Umowę.
5. wykonawcy muszą zadeklarować solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy
i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
6. umowa musi zostać zawarta na czas nie krótszy niż czas trwania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, powiększony o okres rękojmi.
7. role i zadania każdego z Wykonawców w wykonywaniu zamówienia;
8. Zapłata na rzecz jednego z Wykonawców występujących wspólnie zwalnia z dalszych zobowiązań Zamawiającego.

# Wadium

## Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości:

|  |  |
| --- | --- |
| **30 000,00** | **PLN** |

(słownie: trzydzieści tysięcy złotych)

## Forma wadium

1. Wadium może być wniesione w następujących formach:
2. pieniądzu;
3. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
4. gwarancjach bankowych;
5. gwarancjach ubezpieczeniowych;
6. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
7. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy:
8. nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
9. określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
10. kwotę gwarancji,
11. termin ważności gwarancji,
12. zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż:
	* Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
	* Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
	* zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub
	* Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, z przyczyn leżących po jego stronie”.
13. Postanowienia pkt. 12.2.2) stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej
w pkt. 12.2.1)b) i 12.2.1)e).

## Miejsce i sposób wniesienia wadium

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

|  |
| --- |
| **nr 32 1050 1399 1000 0023 4458 4277 ING Bank Śląski O/Tychy** |

z adnotacją: Wadium – nr ref.: POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014.

1. W przypadku wyboru formy niepieniężnej wadium, oryginał dokumentu należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w kasie Zamawiającego w dniach: poniedziałek od 9:30 do 14:45, wtorek, czwartek od 7:30 do 14:45, piątek od 8:30 do 15:45; (przerwa od 12:00 do 13:00);. Zaleca się załączenie do oferty kserokopii złożonego dokumentu, potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

## Termin wniesienia wadium

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

## Zwrot wadium

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

## Utrata wadium

1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
	1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
	2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
	3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p. nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. **Informacje ogólne**

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

1. **Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
	* + 1. Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **10%** Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej*.*
			2. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania nie później niż przed podpisaniem umowy.
2. **Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
4. pieniądzu;
5. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
6. gwarancjach bankowych;
7. gwarancjach ubezpieczeniowych;
8. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
9. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
2. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia, stosuje się do niej odpowiednio treść pkt. 12.2.2) a) – d) IDW, a ponadto gwarancja lub poręczenie powinny być bezwarunkowe, nieodwołalne i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz powinno zawierać zobowiązanie do „*zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego*”.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p.
5. Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.
6. **Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy**
	* 1. Zamawiający zwróci 70 % kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
		2. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości zabezpieczenia.
		3. Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

# Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ, dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty

## Wymagania podstawowe

* 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
	2. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.
	3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) dołączonych do oferty wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.
	4. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione (oryginał lub kopia potwierdzona notarialnie).
	5. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą IDW formie.
	6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

## Forma oferty

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 (jednym) egzemplarzu i mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
2. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie pismem drukowanym.
3. Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.
4. Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
5. Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.
6. Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści, (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.
7. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii z wyjątkiem pełnomocnictwa, o którym mowa w punkcie 15.1.4) niniejszej IDW, które należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie
z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości.

## Zawartość oferty

* + 1. Kompletna oferta musi zawierać:
1. Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego **załącznik nr 1** do niniejszej IDW,
2. w przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów – pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 4a** do niniejszej IDW,
3. w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów – pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 5** do niniejszej IDW,
4. listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, sporządzone według wzoru stanowiącego **załącznik nr 6** do niniejszej IDW;
5. formularz charakterystyki technicznej i wyposażenia oferowanego samochodu specjalistycznego wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporządzony według wzoru stanowiącego **załącznik nr 7** do niniejszej IDW;
6. stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
7. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego,
8. kserokopia dowodu wniesienia wadium, potwierdzona za zgodnośc z oryginałem.
9. pozostałe dokumenty wymienione w pkt. 10 niniejszej IDW.
	* 1. Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

## Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 u.p.z.p.

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

Katarzyna LYSKO, tel. nr (032) 216-61-23, wew. 31, faks nr (032) 326-70-56.

Grzegorz BERGER, tel. nr (032) 216-61-23, wew. 33, faks nr (032) 326-70-56.

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny – sekretariat
w nieprzekraczalnym terminie:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| do dnia  | **10.04.2014r.** | do godz.  | **10:00** |

1. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

***„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

***"Partner" Sp. z o.o.***

***ul. Lędzińska 47***

***43-143 Lędziny***

Oferta w postępowaniu na dostawy pn.:

***Kontrakt S1 - Zakup i dostarczenie samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej***

***Nie otwierać przed dniem: 10.04.2014r. godz.: 10:15"***

1. Na kopercie (paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej "Partner" Sp. z o.o., ul. Lędzińska 47, 43-143 Lędziny, sala konferencyjna.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| w dniu  | **10.04.2014r.**  | o godz.:  | **10:15** |

# Termin związania ofertą

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez **60** dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

# Opis sposobu obliczenia ceny

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
2. Ceną oferty jest kwota ryczałtowa wymieniona w Formularzu Oferty.
3. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ – wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
	1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
	z niniejszego postępowania;
	2. nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia temu Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia.
3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

# Aukcja elektroniczna

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

# Tryb oceny ofert

## Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
2. Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty

## Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

## Sprawdzanie wiarygodności ofert

* + - * 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych
				i informacji.
				2. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.
				3. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

* 1. Zgodnie z art. 139 i 140 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:
1. zostanie zawarta w formie pisemnej;
2. mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;
3. jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;
4. zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;
5. jest zawarta na okres wskazany w części II niniejszej SIWZ;
6. podlega **unieważnieniu:**
7. jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,
8. w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ,
9. w części podlegajacej zmianie umowy z naruszeniem art. 144 ust. 1 u.p.z.p.
	1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ponadto Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani dostarczyć dokument, o którym mowa w punkcie 11.3 IDW.
	2. Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w części II niniejszej SIWZ.
	3. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

# Środki ochrony prawnej

1. **Informacje ogólne**
2. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i n. u.p.z.p.
3. Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 25.1 niniejszej IDW są:
	1. odwołanie,
	2. skarga do sądu.
4. **Odwołanie**

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie u.p.z.p.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na zasadach określonych w art. 180-198 u.p.z.p.

1. **Skarga do sądu**

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g u.p.z.p.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie**. Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem lub drogą elektroniczną. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem lub drogą elektroniczną uważa się za złożone przez Wykonawcę w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu w godzinach od 7:00 do 10:30 (o ile Zamawiający w wezwaniu nie określił innej godziny) i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. W przypadku przesyłania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji drogą elektroniczną, w temacie wiadomości należy podać numer referencyjny zamówienia.

# Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1.
3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

#  Zmiana postanowień umowy

1. Zgodnie z zapisami art. 144 ust.1 ustawy zakazuje się zmian istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty
w następujących przypadkach:
	* 1. zmiany statusu prawnego powodującego konieczność zmiany treści umowy,
		2. zmiany unormowań prawnych powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizację umowy;
		3. zmiany terminów płatności;

Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Pzp zmiany formalno-organizacyjne, zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.

Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu art. 140 ust. 1 Pzp i art. 140 ust. 3 Pzp stanowiącego, iż umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

# Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| **l.p.** | **Oznaczenie Załącznika** | Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 | Wzór Formularza Oferty. |
|  | Załącznik nr 2 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu wykonanych dostaw |
|  | Załącznik nr 4a | Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (*składają Wykonawcy, którzy polegają na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*) |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (*składają Wykonawcy, którzy polegają na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów*) |
|  | Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) |
|  | Załącznik nr 7 | Wzór formularza charakterystyki technicznej i wyposażenia oferowanego samochodu specjalistycznego wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej |

#### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

##### FORMULARZ OFERTY

##### DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

**Na: *Kontrakt S1 - Zakup i dostarczenie samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej***

|  |
| --- |
| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: **POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**1. ZAMAWIAJĄCY:**

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

***"Partner" Sp. z o.o.***

***ul. Lędzińska 47***

***43-143 Lędziny***

**2. WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez[[1]](#footnote-2):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Imię i nazwisko** |  |
| **Adres** |  |
| **Nr telefonu** |  |
| **Nr faksu** |  |

**4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:**

* 1. zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,
	2. gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji,
	3. cena ryczałtowa mojej (naszej) oferty za realizację całości niniejszego zamówienia wynosi:

bez podatku VAT: ......................... ***PLN*** (słownie: .................................... ***PLN***)

stawka podatku VAT: ........%

podatek VAT: ............................... ***PLN*** (słownie: .................................... ***PLN***)

z podatkiem VAT: ......................... ***PLN*** (słownie: ................................... ***PLN***),

* 1. niniejsza oferta jest ważna przez ***60*** dni,
	2. akceptuję (akceptujemy) bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony(e) w Części II SIWZ,
	3. zapoznałem (zapoznaliśmy) się z Opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w Części III SIWZ oraz wyjaśnieniami Zamawiającego do tego dokumentu. Zbadałem (zbadaliśmy), zrozumiałem (zrozumieliśmy) i sprawdziłem (sprawdziliśmy) te dokumenty i stwierdziłem (stwierdziliśmy), że nie zawierają błędów ani innych wad,
	4. w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą umowę zobowiązuję (zobowiązujemy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(my) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW,
	5. składam(y) niniejszą ofertę *[we własnym imieniu / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia][[2]](#footnote-3),*
	6. nie uczestniczę(ymy) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenie niniejszego zamówienia,
	7. na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), *[żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji / wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania[[3]](#footnote-4):*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie** **(wyrażone cyfrą)**  |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

* 1. *[nie zamierzam(y) powierzać do podwykonania żadnej części niniejszego zamówienia / następujące części niniejszego zamówienia zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom][[4]](#footnote-5)*:

|  |  |
| --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa części zamówienia / Nazwa (firma) podwykonawcy[[5]](#footnote-6)** |
|  |  |
|  |  |

* + 1. **Podpis(y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)**  | **Miejscowość** **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

|  |
| --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

***"Partner" Sp. z o.o.***

***ul. Lędzińska 47***

***43-143 Lędziny***

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y)**

o braku podstaw do wykluczenia mnie(nas) z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.)

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)**  | **Miejscowość** **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 3 – wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

***"Partner" Sp. z o.o.***

***ul. Lędzińska 47***

***43-143 Lędziny***

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.), spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ***Kontrakt S1 - Zakup samochodu specjalistycznego, wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej***, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania;

b) posiadania wiedzy i doświadczenia;

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)**  | **Miejscowość** **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 4 - wzór wykazu wykonanych dostaw

|  |
| --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:** **POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

***"Partner" Sp. z o.o.***

***ul. Lędzińska 47***

***43-143 Lędziny***

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

### WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

wykonałem (wykonaliśmy) następujące zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa zamówienia | Szczegółowy opis dostaw z uwzględnieniem wymagań określonych w punkcie 9.1.2) IDW | Data wykonania | Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu do kontaktu) | Nazwa Wykonawcy[[6]](#footnote-7)  |
| początek (data) | zakończenie (data) / trwa |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |

**UWAGA** – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dowody potwierdzające, że dostawy wskazane w tabeli powyżej zostały wykonane należycie.

**PODPIS:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)**  | **Miejscowość** **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 4a – Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia[[7]](#footnote-8)

|  |
| --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

***"Partner" Sp. z o.o.***

***ul. Lędzińska 47***

***43-143 Lędziny***

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |
|  |  |  |

**PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY NIEZBĘDNE ZASOBY WIEDZY I DOŚWIADCZENIA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa Podmiotu** | **Adres Podmiotu** |
| **1** |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów wiedzy i doświadczenia do korzystania z nich na okres wykonywania zamówienia.

[*Będziemy brać udział / Nie będziemy brać udziału*][[8]](#footnote-9) w wykonywaniu zamówienia.

**PODPIS PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY WIEDZY I DOŚWIADCZENIA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa****Podmiotu** | **Nazwisko i imię osoby podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu** | **Podpis****osoby****podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu** | **Pieczęć Podmiotu** | **Miejscowość****i data** |
| **1.** |  |  |  |  |  |

**PODPIS(Y) WYKONAWCY(ÓW):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)**  | **Miejscowość** **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 5 – Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia[[9]](#footnote-10)

|  |
| --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**ZAMAWIAJĄCY:**



**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Adres(y) Wykonawcy(ów)** |
|  |  |  |

**PODMIOT UDOSTĘPNIAJĄCY NIEZBĘDNE ZASOBY FINANSOWE:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa Podmiotu** | **Adres Podmiotu** |
| **1** |  |  |

**OŚWIADCZAM(Y), ŻE:**

Zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów finansowych w kwocie: ..................................... zł (słownie: ..........................................................................) na okres wykonywania zamówienia, zgodnie z załączoną do oferty informacją banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których podmiot udostępniający posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

**Podpis Podmiotu udostępniającego zasoby finansowe:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa****Podmiotu** | **Nazwisko i imię osoby podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu** | **Podpis****osoby****podpisującej niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu** | **Pieczęć Podmiotu** | **Miejscowość****i data** |
| **1.** |  |  |  |  |  |

**PODPIS(Y) WYKONAWCY(ÓW):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)**  | **Miejscowość** **i data** |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 6 – wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.)[[10]](#footnote-11)

|  |
| --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

***"Partner" Sp. z o.o.***

***ul. Lędzińska 47***

***43-143 Lędziny***

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |  |

**OŚWIADCZAM, ŻE:**

Stosownie do treści art. 24 ust 2 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.) oświadczam, że (*zaznaczyć właściwą opcję*):

[ ]  nie należymy do grupy kapitałowej.

[ ]  należymy do grupy kapitałowej [*nazwa*], w skład której wchodzą następujące podmioty[[11]](#footnote-12):

* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)**  | **Miejscowość** **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

#### Załącznik nr 7 – wzór formularza charakterystyki technicznej i wyposażenia oferowanego samochodu specjalistycznego wielofunkcyjnego do eksploatacji sieci kanalizacyjnej

|  |
| --- |
| **Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: POIS.01.01.00-00-045/08/S1/1/2014** |

**ZAMAWIAJĄCY:**

***Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej***

***"Partner" Sp. z o.o.***

***ul. Lędzińska 47***

***43-143 Lędziny***

**WYKONAWCA:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa Wykonawcy** | **Adres Wykonawcy** |
|  |  |  |

**FORMULARZ CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ I WYPOSAŻENIA**

**Marka i typ pojazdu:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| **L.p.** | **Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez Wykonawcę** |
| --- | --- | --- |
|  | Wymagania ogólne* samochód wielofunkcyjny fabrycznie nowy – rok produkcji podwozia oraz nadbudowy – nie starszy niż 2014 rok,
 |  |
|  | Zbiornik* cylindryczny zbiornik stalowy ze stali nierdzewnej (typ 1.4301) z wypukłymi dennicami i wodoszczelnymi pierścieniami wzmacniającymi wspawanymi na początku i końcu zbiornika
* grubość blachy min. 6 mm
* objętość min. 8.500 litrów
* posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach przegubowych
* rama pomocnicza uniwersalna - cynkowana ogniowo
 |  |
|  | Podziały zbiornika* pojemność komór: całkowita min. 8.500 Litrów komora szlamu ok. 5.500 I - Komora wody ok. 2.500 I komora szlamu ok. 3.500 I - Komora wody ok. 4.500 I komora szlamu ok. 2.500 I - Komora wody ok. 5.500 I
* końcowe ustawienie tłoka bez blokady, możliwość napełnienia całego zbiornika wodą
* ręczne ryglowanie tłoka w pozycjach podziału
 |  |
|  | Napełnianie komory wody* rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą
* sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C
* system zaworu zwrotnego zabezpieczający przed skażeniem wody pitnej
* pomiar ilości wody w zbiorniku w grubościennej rurze ze szkła organicznego z pływakiem
* spust wody ze zbiornika rurociągiem min. DN80 wyposażonym w sprzęgło strażackie Storz B i zasuwę odcinającą
 |  |
|  | Opróżnianie komory szlamu* tłokiem oddzielającym komory, przesuwanym nadciśnieniem pompy ssącej
* zamykany otwór kontrolny min. DN500 w tłoku zbiornika
* regulacja ciśnienia w pneumatycznej uszczelce tłoka z głównego pulpitu sterowniczego
 |  |
|  | Dennica zamykająca/opróżniająca* otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz
* uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą – olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej
* dennica unoszona do góry siłownikami hydraulicznym z automatycznym zabezpieczeniem przed opadaniem
* ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi z automatycznym zabezpieczeniem przed niekontrolowanym otwarciem
* stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności
 |  |
|  | Koryto zrzutowe szlamu* z blachy stalowej ze wzmocnionymi krawędziami cynkowana ogniowo
* zamontowana pod dennicą opróżniającą jako przedłużenie płaszcza zbiornika
* ochrona podwozia pojazdu przed zabrudzeniem
 |  |
|  | Kontrola napełnienia komory szlamu* wskaźnik pływakowy wyskalowany co 500 litrów
 |  |
|  | Króćce ssania i opróżniania* w dolnej części dennicy opróżniającej
* górny min. DN125 z ręcznymi zaworami kulowymi
* sprzęgło do węża typu V System Perrot z zaślepką transportową
 |  |
|  | Zrzut wody znad szlamu* możliwość odpompowania wody znad szlamu z komory poprzez oddzielny system pływakowy i wąż ssący na wysięgniku
* rura zbierająca min. DN80 z pływakiem, wewnątrz komory szlamu
* odpompowanie wody nadciśnieniem pompy ssącej
 |  |
|  | Pompa ssąca łopatkowa* chłodzenie cieczą
* wydajność ssania: min. 1.550 m3/h (w swobodnym przepływie)
* system orurowania min. DN 125
 |  |
|  | Napęd pompy ssącej* z przystawki mocy podwozia poprzez wał przegubowy i przekładnię wielopasową
* osłony bezpieczeństwa pasów klinowych i napinacza
* przyjazny w obsłudze i łatwy dostęp obsługowy, prosty system napinania pasów
* sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowniczego
 |  |
|  | System zabezpieczający pompę ssącą (pompa łopatkowa)* komora zabezpieczająca przed przelaniem z układem zaworów kulowych pływających
* separator (centryfuga) oczyszczający ssane powietrze dodatkowo z cząstek stałych z zaworem kulowym odcinającym
* system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa 0,5 bara.
* zawór ograniczający podciśnienie usprawniający prace pompy
* system dodatkowych zaworów umożliwiających krótkotrwałą pracę z wysokim podciśnieniem
* czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrza zasysanego
* pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym
* punkty smarowania wysunięte na zewnątrz ułatwiające obsługę
 |  |
|  | Pompa wodna ciśnieniowa:* pompa nurnikowa
* wydajność min. 315 l/min przy min. 170 bar
* zabudowana na stabilnej konsoli po prawej stronie pojazdu
 |  |
|  | Napęd pompy ciśnieniowej* z przystawki mocy podwozia, poprzez wał kardana i przekładnię pasową
* pasy i koła napędowe w osłonach bezpieczeństwa
* łatwy w obsłudze system napinania pasów klinowych
* sprzęgło pneumatyczne załączane z pulpitu sterowania
 |  |
|  | Rurociągi pompy ciśnieniowej:* min. DN32 wraz z armaturą (zawory kulowe, ciśnieniowe przeguby obrotowe)
* prowadzenie rurociągów łagodnymi łukami dla zredukowania oporów przepływu i strat ciśnienia
* rurociąg napływu wody z zaworem odcinającym
* pneumatycznie załączany zawór ciśnienia
* filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN80 ze stali nierdzewnej
* pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody
 |  |
|  | System zabezpieczający pompę wodną:* pneumatycznie regulowany zawór membranowy
* zawór przeciążeniowy
* zawór załączany dla otwarcia swobodnego obiegu wody
* bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia
* akustyczny sygnał niskiego stanu wody
* automatyczne zatrzymanie pompy w przypadku braku wody
 |  |
|  | Kołowrót węża ssącego:* horyzontalnie nad zbiornikiem
* hydrauliczny napęd
* pojemność kołowrotu - min. 17 mb min. DN125, Czynna długość węża min. 12 mb
 |  |
|  | Główny kołowrót ciśnieniowy:* nad zbiornikiem, horyzontalnie
* sterowany hydraulicznie
* pojemność min. 120 mb węża min. DN25
* z układarką węża
 |  |
|  | Wysięgnik hydrauliczny - kombinowany:* wspólne prowadzenie węża ssącego i ciśnieniowego
* dodatkowe napędy prowadzenia węży dla zapewnienia ciągłego ich napięcia
* posadowiony na dennicy tylnej i przegubie obrotowym, sterowany przekładnią ślimakową, hydraulicznie odchylany o 180°
* przegubowe ramię wysięgnika (podnoszenie, wychylanie i teleskopowe wydłużenie)
* wysokość podnoszenia - min. 1500 mm
* udźwig - min. 500 kg ( bez konieczności rejestracji UDT)
* hydrauliczny teleskop - min. 1000 mm
* zasięg pracy - min. 1500 mm na lewą stronę pojazdu
	+ min. 3200 mm na prawą stronę pojazdu
	+ min. 180° obrót wysięgnika
 |  |
|  | Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:* z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem
* wykonany z blachy cynkowanej ogniowo
* pojemność węża min. DN13 - min. 60 mb
* By-Pass dla odprowadzenia nadmiaru wody
* pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem
* napęd hydrauliczny
 |  |
|  | Winda* linka stalowa - min. 12 mb
* rejestrowany udźwig - min. 250 kg
* napęd elektryczny 24V
 |  |
|  | Stanowisko obsługi I:* zabudowane w zamykanej wodoszczelnej szafce z blachy kwasoodpornej
* sterowanie silnikiem podwozia:
	+ Regulacja obrotów (+/-)
	+ Obrotomierz
* przystawka mocy - włącz/wyłącz
* pompa ssąca - włącz/wyłącz
	+ wakuometr
* zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odprężanie
* pompa ciśnieniowa - włącz/wyłącz
	+ Manometr
	+ Włącznik ciśnienia
	+ Regulacja ciśnienia
* zawór kulowy min. DN25 - otwórz/zamknij
* zawór kulowy min. DN13 - otwórz/zamknij
* ryglowanie dennicy opróżniającej otwórz/zamknij (zawór ręczny)
* podnoszenie dennicy podnieś/opuść (zawór/ręczny)
* tłok opróżniający - przesuw / uszczelnianie
* ryglowanie pneumatyczne tłoka
* sterowanie ciśnieniem w uszczelce przegrody (manometr)
* licznik roboczogodzin pompy ciśnieniowej
* licznik roboczogodzin pompy ssącej
* licznik wysuwu węża ciśnieniowego
* wyłącznik bezpieczeństwa
 |  |
|  | Stanowisko obsługi II:* **Wersja z kablem zdalnego sterowania - min. 10 metrów**
* sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty -
* pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody
* pompa ssąca - ssanie
* zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
* wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij
* wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta
* zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta
* joystick dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń
* joystick węża ssącego - rozwiń/zwiń
* proporcjonalny Joystick do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem
* regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego
* wyłącznik bezpieczeństwa
 |  |
|  | Sterowanie radiowe Ill* sterowanie silnikiem - obroty+ / obroty -
* pompa ciśnieniowa - ciśnienie wody
* pompa ssąca - ssanie
* zawór czterodrożny - ssanie, tłoczenie, odpowietrzanie
* wąż min. DN25/DN13 - otwórz/zamknij
* wąż ssący - zasuwa otwarta/zamknięta
* zrzut wody znad szlamu - zasuwa otwarta/zamknięta
* joystick dla węża ciśnieniowego - rozwiń/zwiń
* joystick węża ssącego - rozwiń/zwiń
* proporcjonalny Joystick do sterowania wysięgnikiem - wychył, podnoszenie, wysuwanie teleskopem
* regulacja prędkości obrotowej kołowrotu węża ciśnieniowego
* wyłącznik bezpieczeństwa
* 2 piloty radiowe z 2 kompletami akumulatorów oraz ładowarka akumulatorów zamontowana na stałe w pojeździe
 |  |
|  | Sterowanie na dennicy tylnej:* ręcznie sterowane zawory hydrauliczne do:
	+ kołowrót węża ciśnieniowego - zwiń/rozwiń
	+ kołowrót węża ssącego - zwiń/rozwiń
	+ wysięgnik obróć - prawo/lewo
	+ wysięgnik - podnieś/opuść
	+ wysięgnik - teleskop wysuń/wciągnij
 |  |
|  | System hydrauliczny:* zasilany pompą zębatą z zaworami wspomagającymi
* napełniony olejem hydraulicznym podlegającym biodegradacji
 |  |
|  | System pneumatyczny:* wyposażony w zawór przeciążeniowy, dodatkowy zbiornik sprężonego powietrza, jednostkę obsługową, zawory sterujące i linie rozprowadzające powietrze
 |  |
|  | Ogrzewanie zimowe* gwarancja pracy w temperaturze do -15° C.
 |  |
|  | Osłony pomp i modułów roboczych* wykonane z tworzywa GFK, zamontowane za kabiną kierowcy, otwierane na boki
* wyciszające pracę pojazdu i zabezpieczające przed dostępem osób niepowołanych
* lakierowane w kolorze zabudowy
 |  |
|  | Boczne osłony zbiornika i kołowrotów* wykonane z lekkiego metalu po prawej i lewej stronie zabudowy
* lakierowane w kolorze zabudowy
* do wykorzystania jako powierzchnie reklamowe
 |  |
|  | Wanny na węże* po lewej stronie pojazdu zamykane wykonane ze stali kwasoodpornej
* zabudowane na stabilnej konsoli
* długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia
 |  |
|  | Skrzynki na wyposażenie* wykonane ze stali kwasoodpornej po prawej stronie zabudowy
* zamykane na klucz i otwierane do góry pokrywy zabezpieczające
* zabudowane na stabilnej konsoli, długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca
 |  |
|  | Dodatkowa szafka narzędziowa* ze stali kwasoodpornej
* zamontowana pod ramą pojazdu
* wielkość i miejsce wg możliwości podwozia i życzenia zamawiającego
 |  |
|  | Skrzynia na odpady* wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
* z tyłu pojazdu po lewej stronie
* wywracana dla opróżnienia i zdejmowana
* pojemność min. 40 litrów
 |  |
|  | Węże na wyposażeniu* wąż ciśnieniowy główny min. 120 mb min. DN 25 w oplocie tekstylnym
* wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 mb min. DN 13 w oplocie tekstylnym
* wąż ssący min. 17 mb min. DN 125 gumowy
 |  |
|  | Oświetlenie do pracy nocnej* lampa halogenowa podstawowa
* 1 sztuka montowana na stałe na wysięgniku roboczym
* włączana na pulpicie sterowania
* 1 sztuka dodatkowa - halogen przenośny z kablem min. 12 mb i automatycznym zwijadłem
 |  |
|  | Uchwyty transportowe dla:* dodatkowej rury ssącej
* pachołków ostrzegawczych
* łopaty i szczotki (wraz z narzędziami)
* drabiny (wraz z drabiną)
 |  |
|  | Lakierowanie* zabudowa lakierowana w jednym kolorze lakierem akrylowym
* kolor zabudowy wg standardu RAL 2044. Kabina wg standardu RAL 5010
* 1x piaskowanie wszystkich elementów 1x podkład 2x wypełniacze
* 1x powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 μ)
 |  |
|  | Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze* folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu
 |  |
|  | Jakość wykonania* zabudowa winna spełniać normy zatwierdzone dla wzoru DIN 30705, StVZO, ZH 1/74, ZH 1/406 oraz BGV D29
* deklaracja zgodności wg wymogów UE i znak bezpieczeństwa CE
* samochód spełniający wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy – Prawo o Ruchu Drogowym,
 |  |
|  | Wyposażenie pojazdu* dysza płucząca na mały i duży wąż - po 1 szt.
* dysza przebijająca „bomba” szt. 1
* banan szt. 1
* rolka prowadząca szt. 1
* inżektor szt. 1
 |  |
|  | Podwozie nośne* DMC 18 ton
* moc min. 300 KM
* tylne zawieszenie na poduszkach
* przód resor
* przystawka mocy NMV
* kabina kierowcy 3 osobowa klimatyzowana
* skrzynia biegów manualna
* podwozie budowlane
 |  |

**PODPIS(Y):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)** | **Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)**  | **Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)** | **Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów)**  | **Miejscowość** **i data** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu. [↑](#footnote-ref-2)
2. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-3)
3. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-4)
4. Wykonawca usuwa niepotrzebne. [↑](#footnote-ref-5)
5. Należy podać nazwę (firmę) podwykonawcy wyłącznie wtedy, jeżeli podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby powołuje się Wykonawcach na zasadach określonych w art. 26 ust 2b u.p.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 u.p.z.p. [↑](#footnote-ref-6)
6. Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia. [↑](#footnote-ref-7)
7. składają Wykonawcy, którzy polegają na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów [↑](#footnote-ref-8)
8. Niepotrzebne skreślić [↑](#footnote-ref-9)
9. składają Wykonawcy, którzy polegają na zdolnościach finansowych innych podmiotów [↑](#footnote-ref-10)
10. W przypadku wykonawców wspólnie składających ofertę, oświadczenie składa odrębnie każdy wykonawca [↑](#footnote-ref-11)
11. Wypełnić, jeżeli Wykonawca należy do grupy kapitałowej [↑](#footnote-ref-12)